\documentclass[11pt,
a4paper,
final,
oneside
]{article}

\input{settings}

\begin{document}
\renewcommand{\tablename}{Tabla}
%TODO corregir numero de tablas

\maketitle

\section{Consideraciones básicas}

\begin{itemize}
\item Los datos entre corchetes solo son necesarios cuando sean relevantes.
\item Los caracteres guion, guion bajo, punto y espacio no se pueden usar en la definición del área ni en la resolución.
\item La resolución se debe indicar siempre con valores enteros.
\item La hora se debe indicar siempre siempre UTC+00.
\item La altitud de todos los productos siempre será ortométrica (sobre el nivel del mar).
\end{itemize}

\section{Nomenclatura}

\verb|AAA-BBB[-CCC]_Name_yyyymmdd[hh]_epsg[_resolution][_tile_xll_yll].extension|

\begin{description}
\item[\texttt{AAA}] Código para el tipo de producto geomático (Tabla \ref{tab:aaa}).
\item[\texttt{BBB}] Código para el sensor/equipo/instrumento de captura (Tabla \ref{tab:bbb}).
\item[\texttt{[CCC]}] Código para el tipo de sub-producto geomático derivado (Tabla \ref{tab:ccc}).
\item[\texttt{Name}] Nombre representativo del área representada.
\item[\texttt{yyyymmdd[hh]}] Momento de captura con el formato de fecha: \texttt{yyyy} (\textsl{year}), \texttt{mm} (\textsl{month}), \texttt{dd} (\textsl{day}), \texttt{[hh]} (\textsl{hour}).
\item[\texttt{epsg}] Definición del Sistema de Referencia de coordenadas con European Petroleum Survey Group (EPSG).
\item[\texttt{[resolution]}] Valor de la resolución espacial en formato: valor entero + unidad.
\item[\texttt{[tile]}] Tamaño del \textsl{tile} (en las unidades del EPSG).
\item[\texttt{[xll]}] Coordenada X de la esquina inferior izquierda del \textsl{tile} (en las unidades del EPSG).
\item[\texttt{[yll]}] Coordenada Y de la esquina inferior izquierda del \textsl{tile} (en las unidades del EPSG).
\end{description}

\subsection{Valor \texttt{AAA}}

Los posibles valores de la codificación \texttt{AAA} se describen en la Tabla \ref{tab:aaa}.

\begin{table}[H]
	\centering
	\begin{tabularx}{1\textwidth}{ 
	>{\raggedright\arraybackslash}m{3em}
	>{\raggedright\arraybackslash}X
	>{\raggedright\arraybackslash}X
}
		\texttt{AAA}    & \textbf{Descripción}                & \textbf{Tipo de dato} \\
		\hline
		\texttt{ORT}    & \textsl{Orthophotography}           & raster                \\
		\texttt{DSM}    & \textsl{Digital Surface Model}      & raster                \\
		\texttt{DTM}    & \textsl{Digital Terrain Model}      & raster                \\
		\texttt{CHM}    & \textsl{Canopy Height Model}        & raster                \\
		\hline
		\texttt{LPC}    & \textsl{Laser/LiDAR Point Cloud}    & nube de puntos 3D     \\
		\texttt{PPC}    & \textsl{Photogrammetry Point Cloud} & nube de puntos 3D     \\
		\hline
		\texttt{ROI}    & \textsl{Region Of Interest}         & vectorial, polígono   \\
		\texttt{POI}    & \textsl{Points Of Interest}         & vectorial, punto      \\
		\texttt{LOI}    & \textsl{Line Of Interest}           & vectorial, línea      \\
		\hline
	\end{tabularx}
	\caption{\label{tab:aaa}Código \texttt{AAA}.}
\end{table}

\newpage
\subsection{Valor \texttt{BBB}}

Los posibles valores de la codificación \texttt{BBB} se describen en la Tabla \ref{tab:bbb}.

\begin{table}[H]
	\centering
	\begin{tabularx}{1\textwidth}{ 
	>{\raggedright\arraybackslash}m{3em}
	>{\raggedright\arraybackslash}X
	>{\raggedright\arraybackslash}X
}
		\texttt{BBB} & \textbf{Descripción}                           & \textbf{Tipo de sensor}                \\
		\hline
		\texttt{101} & Canon IXUS 115 HS                              & Cámara visible                         \\
		\texttt{102} & Sony alfa 5100L + E 16mm F2.8                  & Cámara visible                         \\
		\texttt{103} & Sony alfa 5100L + E 20mm F2.8                  & Cámara visible                         \\
		\texttt{104} & Sony alfa 6000                                 & Cámara visible                         \\
		\texttt{105} & Sony alfa 6000 + PHOENIX SCOUT-ULTRA           & Cámara visible                         \\
		\hline
		\texttt{201} & FLIR TAU2 640 13mm                             & Cámara térmica                         \\
		\hline
		\texttt{301} & Parrot Sequoia (IDR)                           & Cámara multiespectral                  \\
		\texttt{302} & MicaSense RedEdge+ (IDR)                       & Cámara multiespectral                  \\
		\texttt{303} & MicaSense RedEdge MX                           & Cámara multiespectral                  \\
		\hline
		\texttt{400} &                                                & Cámara hiperestpectral                 \\
		\hline
		\texttt{501} & FARO Focus 3D x330                             & \textsl{Terrestrial Laser Scanner}     \\
		\hline
		\texttt{601} & TOPCON IPS2 C+                                 & \textsl{Mobile Mapping System}         \\
		\hline
		\texttt{701} & PHOENIX SCOUT-ULTRA                            & \textsl{Airborne Laser Scanner}        \\
		\hline
		\texttt{801} & GeoSLAM ZEB-REVO                               & \textsl{Handle/Wearable Laser Scanner} \\
		\texttt{802} & Leica BLK2GO                                   & \textsl{Handle/Wearable Laser Scanner} \\
		\hline
		\texttt{900} &                                                & \textsl{¿?}                            \\
		\hline
		\texttt{S00} &                                                & \textsl{Satélite}                      \\
		\hline
		\texttt{G01} & Leica GPS 1200 (IDR)                           & GPS                                    \\
		\texttt{G02} & Leica GPS 1200 (CREA)                          & GPS                                    \\
		\texttt{G03} & TOPCON HiPer V                                 & GPS                                    \\
		\hline
		\texttt{000} &                                                & Otros                                  \\
		\texttt{PRJ} & Información derivada o específica del proyecto & Otros                                  \\
		\hline
	\end{tabularx}
	\caption{\label{tab:bbb}Código \texttt{BBB}.}
\end{table}

\newpage
\subsection{Valor \texttt{[CCC]}}

Los posibles valores de la codificación \texttt{CCC} se describen en la Tabla \ref{tab:ccc}.

\begin{table}[H]
	\centering
	\begin{tabularx}{1\textwidth}{ 
	>{\raggedright\arraybackslash}m{3em}
	>{\raggedright\arraybackslash}X
	>{\raggedright\arraybackslash}X
}
		\texttt{[CCC]} & \textbf{Descripción}                            & \textbf{AAA-BBB origen} \\ \hline
		\texttt{HSM}   & \textsl{HillShade Model}                        & \texttt{DSM, DTM}       \\
		\texttt{ASP}   & \textsl{ASPect map}                             & \texttt{DSM, DTM}       \\
		\texttt{SLO}   & \textsl{SLOpe map}                              & \texttt{DSM, DTM}       \\ \hline
		\texttt{RFL}   & \textsl{ReFLectances}                           & \texttt{ORT}            \\
		\texttt{NDV}   & \textsl{Normalized Difference Vegetation Index} & \texttt{ORT}            \\ \hline
		\texttt{SRF}   & \textsl{Surveying Reference Frame}              & \texttt{POI-G00}        \\ \hline
		\texttt{STA}   & \textsl{TLS scan STAtion}                       & \texttt{POI-500}        \\
		\texttt{TRJ}   & \textsl{TRaJectory}                             & \texttt{POI, LOI}       \\ \hline
	\end{tabularx}
	\caption{\label{tab:ccc}Código \texttt{[CCC]}.}
\end{table}

\end{document}